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Decreto ……2005: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali.
IL DIRETTORE GENERALE 

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA’ 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell’Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTI gli articoli 3 e 16 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29 ;

VISTO l’articolo 16, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n° 165;

VISTE la Decisione della Commissione Europea Decisione della Commissione Europea 95/467/EC del 24/10/1995 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTE la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2004/C 263/02 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità Europee serie C263 del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1337-7:2004;
VISTI i decreti  relativi alla comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n. 246;

SENTITO il parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con voto n.169 nell’adunanza del 27 luglio 2004. 
ESPLETATA, con notifica 2005/  /I la procedura d’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

1.
I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2.
Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l’aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246 
3.
Ai sensi dell’art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell’allegato 2 al presente decreto. 

4.
I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell’appendice ZA – Prospetto ZA.2 – “Sistemi di attestazione della conformità” delle relative norme europee armonizzate elencate nell’allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1.
Ai sensi dell’art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante di appoggi strutturali o il suo mandatario stabilito nell’Unione Europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all’allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall’appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all’allegato 1.

Art.3

Periodo transitorio

1.
I prodotti già immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente Decreto possono essere mantenuti in commercio fino a  nove mesi  a partire dalla data di entrata in vigore del  Decreto stesso. 

Il presente decreto é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 

	Il Direttore Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività
	Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
	Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile


ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE  DI RIFERIMENTO

Per gli appoggi strutturali le norme europee di riferimento sono:
EN 1337-7: 2004 “Appoggi strutturali - Appoggi sferici e cilindrici di PTFE” recepita come UNI EN 1337-7:2004;
ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

I metodi di controllo della conformità per gli appoggi strutturali sono quelli riportati nella Decisione della Commissione Europea 95/467/EC del 24/10/1995, indicati nelle norme armonizzate di cui all’allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.
	Prodotto
	Uso Previsto
	Sistema di Attestazione della Conformità

	Appoggi Strutturali
	Tutti gli usi strutturali
	1


Il Sistema di Attestazione della Conformità 1 è quello specificato all’art.7, comma 1 lettera A, del DPR n.246/93

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A  CURA DEL FABBRICANTE
Il fabbricante di appoggi strutturali dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell’uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all’allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l’opzione “prestazione non determinata“ per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l’obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l’uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD. 

APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE

(UNI EN 1337-7)

	Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)
	Dichiarazione

	Capacità di carico
	SI

	Capacità di rotazione
	SI

	Aspetti di durabilità
	SI


APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE CON ELEMENTI SCORREVOLI PIATTI

(UNI EN 1337-7)

	Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)
	Dichiarazione

	Capacità di carico
	SI

	Capacità di rotazione
	SI

	Aspetti di durabilità
	SI

	Capacità di carico (dell’elemento scorrevole piatto)
	SI

	Coefficiente di attrito (dell’elemento scorrevole piatto)
	SI

	Aspetti di durabilità (dell’elemento scorrevole piatto)
	SI
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