	Attestazione della Conformità




La Tabella, qui di seguito riprodotta, sintetizza le principali informazioni necessarie per ogni tipologia di Sistema di Attestazione della Conformità, a partire dal meno complesso.

	Sistema
	Compiti del Produttore
	Compiti dell’Organismo
Notificato
	Base per l’affissione della
Marcatura CE

	4
	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)
Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
	
	Dichiarazione di Conformità del Produttore

	3
	Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).
	Dichiarazione di Conformità del Produttore

	2
	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)
Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
	Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un’Ispezione Iniziale.
	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)

	2+
	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).
Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Prove su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.
	Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un’Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell’approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.
	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)

	1
	Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.
	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).
Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.
	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto

	1+
	Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.
	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).
Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.
Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.
	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto


